Wrocław, dnia 07-04-2017r.

**Pytania i odpowiedzi**

do Zapytania ofertowego nr ZAPYTANIE OFERTOWE 01/03/2017/1.5.1A na dostawę fabrycznie nowego urządzenia – **Inkubator CO2 (Aparat do uzyskania warunków mikroafiliacyjnych)** **(1szt.).**

1. **Czy zgodzą się Państwo na zamianę punktu:**

**„zakres temperatury:  5˚C pow. temp. otoczenia do 55 ˚C”**

**Na następujący:**

**„zakres temperatury:  5˚C pow. temp. otoczenia do 50 ˚C”?**

Odp. W odpowiedzi na Państwa zapytanie pragnę poinformować, że zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.

Na tym etapie projektu nie mamy już możliwości zmiany parametrów techniczno-funkcjonalnych urządzenia. Proszę o zaoferowanie urządzenia zgodnego z minimalnymi wymaganiami specyfikacji techniczno-funkcjonalnej zapytania ofertowego. Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 01/03/2017/1.5.1A, pkt. III, podpunkt A: „Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

1. **Czy Zamawiający dopuści inkubator o pojemności 190 litrów? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.**

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 01/03/2017/1.5.1A, pkt. III, podpunkt A: „Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

1. **Czy Zamawiający dopuści o zakresie stężeń 02: 1-19%? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.**

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 01/03/2017/1.5.1A, pkt. III, podpunkt A: „Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

1. **Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w cztery półki wewnętrzne oraz ośmioczęściowe drzwi wewnętrzne? Większa fragmentacja komory jest korzystniejsza, gdyż pozwala na mniejsze straty ciepła z komory w przypadku otwierania wewnętrznych drzwiczek. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.**

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 01/03/2017/1.5.1A, pkt. III, podpunkt A: „Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

Z szacowanej ilości wykonywanych badań optymalny dla Zamawiającego będzie inkubator z trzema niezależnymi półkami, każda z osobnymi drzwiami.